<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL8">
</package>
<package name="DIL14">
</package>
<package name="DIL16">
</package>
<package name="DIL18">
</package>
<package name="DIL20">
</package>
<package name="DIL24">
</package>
<package name="DIL28">
</package>
<package name="DIL40">
</package>
<package name="DIL48">
</package>
<package name="PGA88">
</package>
<package name="C2,5">
</package>
<package name="C5">
</package>
<package name="C7,5">
</package>
<package name="C10">
</package>
<package name="C12,5">
</package>
<package name="D2,5">
</package>
<package name="D5">
</package>
<package name="D7,5">
</package>
<package name="D10">
</package>
<package name="D12,5">
</package>
<package name="E2,5">
</package>
<package name="E5">
</package>
<package name="E7,5">
</package>
<package name="E10">
</package>
<package name="E12,5">
</package>
<package name="R2,5">
</package>
<package name="R5">
</package>
<package name="R7,5">
</package>
<package name="R10">
</package>
<package name="R12,5">
</package>
<package name="RW6">
</package>
<package name="RW7">
</package>
<package name="RW8">
</package>
<package name="RW9">
</package>
<package name="RW10">
</package>
<package name="ZD2,5">
</package>
<package name="ZD5">
</package>
<package name="ZD7,5">
</package>
<package name="ZD10">
</package>
<package name="ZD12,5">
</package>
<package name="ST10">
</package>
<package name="ST14">
</package>
<package name="ST16">
</package>
<package name="ST20">
</package>
<package name="ST26">
</package>
<package name="VG64S">
</package>
<package name="VG64B">
</package>
<package name="SLOT31">
</package>
<package name="W2">
</package>
<package name="W3">
</package>
<package name="W4">
</package>
<package name="W5">
</package>
<package name="W6">
</package>
<package name="W7">
</package>
<package name="W8">
</package>
<package name="W9">
</package>
<package name="W10">
</package>
<package name="ST21">
</package>
<package name="PS20">
</package>
<package name="VIDEO">
</package>
<package name="PW3">
</package>
<package name="PW5">
</package>
<package name="PW11">
</package>
<package name="PW15">
</package>
<package name="T1">
</package>
<package name="T2">
</package>
<package name="PTL">
</package>
<package name="PTS">
</package>
<package name="QS">
</package>
<package name="QL">
</package>
<package name="DRAWING">
</package>
<package name="W20">
</package>
<package name="LB_O">
</package>
<package name="W1">
</package>
<package name="LB_LOET">
</package>
<package name="LB_BEST">
</package>
<package name="PSEL-01">
</package>
<package name="LB_KLEIN">
</package>
<package name="LB_MINI">
</package>
<package name="W14">
</package>
<package name="CXA-M10L">
</package>
<package name="EA_CXA-M005">
</package>
<package name="AKS-2">
</package>
<package name="PS32-50">
</package>
<package name="W4_4MM">
</package>
<package name="7805">
</package>
<package name="BAT_MIG">
</package>
<package name="BCD-W">
</package>
<package name="29F100">
</package>
<package name="SO_044">
</package>
<package name="W13">
</package>
<package name="W12">
</package>
<package name="W21">
</package>
<package name="DIL32">
</package>
<package name="T3">
</package>
<package name="MD16">
</package>
<package name="NMYS2405">
</package>
<package name="DIL64">
</package>
<package name="PAD_RECT">
</package>
<package name="PAD_LONG">
</package>
<package name="W16">
</package>
<package name="KER-C">
</package>
<package name="ST08">
</package>
<package name="LB_W">
</package>
<package name="W2-LANG">
</package>
<package name="T4">
</package>
<package name="R15">
</package>
<package name="L2,5">
</package>
<package name="PAD_RAND">
</package>
<package name="PAD_0,8">
</package>
<package name="TAST5">
</package>
<package name="W18">
</package>
<package name="W11">
</package>
<package name="TP3">
</package>
<package name="TP5">
</package>
<package name="TP4">
</package>
<package name="TEXT">
</package>
<package name="EA_CXA-E005">
</package>
<package name="ST34">
</package>
<package name="EA_PSEL22-A">
</package>
<package name="EA_PSEL22-B">
</package>
<package name="PSEL-49">
</package>
<package name="EA_DP40-25">
</package>
<package name="W2-5MM">
</package>
<package name="D5-1MM">
</package>
<package name="ST10-GE1">
</package>
<package name="TAST1P7">
</package>
<package name="LED3PIN">
</package>
<package name="P122-A">
</package>
<package name="RW5">
</package>
<package name="C2,5/5">
</package>
<package name="SW20">
</package>
<package name="SW16">
</package>
<package name="DIL4">
</package>
<package name="TO220A">
</package>
<package name="D7,5-1MM">
</package>
<package name="C5-8,5">
</package>
<package name="L5">
</package>
<package name="PSEL-100">
</package>
<package name="PSEL-931">
</package>
<package name="ST06">
</package>
<package name="ST06-27">
</package>
<package name="EA_DP40-50">
</package>
<package name="W2-4MM">
</package>
<package name="BP5020">
</package>
<package name="AKM-2">
</package>
<package name="W2-5MML">
</package>
<package name="W2-12MM">
</package>
<package name="SUMMER-E">
</package>
<package name="G">
</package>
<package name="W1-LANG">
</package>
<package name="W1-GROSS">
</package>
<package name="W2-16MM">
</package>
<package name="D3-1MM">
</package>
<package name="EA_DP60-25">
</package>
<package name="BRABUSLC">
</package>
<package name="W6-2MM">
</package>
<package name="W3-2MM">
</package>
<package name="TP3-2MM">
</package>
<package name="TP6-2MM">
</package>
<package name="W1-MID">
</package>
<package name="LAMP1">
</package>
<package name="ST20-KIT">
</package>
<package name="AKM-2-90">
</package>
<package name="GF12-127">
</package>
<package name="PAD7/3">
</package>
<package name="PAD7/32">
</package>
<package name="PAD6/32">
</package>
<package name="D2,5-1MM">
</package>
<package name="PAD7/35">
</package>
<package name="DL41-9">
</package>
<package name="PAD5/26">
</package>
<package name="W24-1MM">
</package>
<package name="EA_DIP">
</package>
<package name="WX12864">
</package>
<package name="DIL28S">
</package>
<package name="NMA0505S">
</package>
<package name="EA_LOGO">
</package>
<package name="PTL-SPEZ">
</package>
<package name="W3-KRAG">
</package>
<package name="W-6LANG">
<description>Stecker für EA 9716-W2C</description>
</package>
<package name="W10-2MM">
</package>
<package name="EA_DIP128-6">
</package>
<package name="EA_T132-6">
</package>
<package name="EA_DIPS082-HN">
</package>
<package name="EA_DIP240-7">
</package>
<package name="EA_DOGM">
<description>&lt;b&gt;EA DOM081 / EA DOGM162 / EA DOGM163&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Textdisplays COG inkl.Kontroller&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="BUCHSE2,1">
</package>
<package name="EA_DIP180-5">
</package>
<package name="USB-B">
<description>USB Typ B, rechtwinkling
z:B. MOLEX SDA-67068-0000</description>
</package>
<package name="W20-1MM">
</package>
<package name="KER">
</package>
<package name="USB-B_S">
</package>
<package name="EA_EDIP320-8">
</package>
<package name="REEDRELAIS">
</package>
<package name="FUSEHOLDER">
</package>
<package name="EA_DOGM128-6">
<description>&lt;b&gt;EA DOGM128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EADOGL">
</package>
<package name="W40-05MM">
</package>
<package name="QFP5-128">
</package>
<package name="PAD45/35">
</package>
<package name="TOUCH-4">
</package>
<package name="W20-0,46">
</package>
<package name="LB_SUBMINI">
</package>
<package name="LB_MINIW">
</package>
<package name="PASSER15">
</package>
<package name="EA_EDIPTFT43-A">
</package>
<package name="RNETZ4/8_0402">
</package>
<package name="EA_DOGXL160-7">
<description>&lt;b&gt;EA DOGXL160-7&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 160x104 Pixel inkl.Kontroller&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGS102-6">
<description>&lt;b&gt;EA DOGS102-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 102x64 Pixel inkl.Kontroller&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_DOGL128-6">
<description>&lt;b&gt;EA DOGL128-6&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Grafikdisplay COG 128x64 Pixel inkl.Kontroller&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="W16-0,46">
</package>
<package name="XC6201">
</package>
<package name="EA_EDIP240-7">
</package>
<package name="EA_EDIP128-6">
</package>
<package name="EA_EDIP160-7">
</package>
<package name="TAST1P7SMD">
</package>
<package name="B2B-24S05">
</package>
<package name="ST40">
</package>
<package name="W12-2MM">
</package>
<package name="W20-2MM">
</package>
<package name="MSTB2.5">
</package>
<package name="EA_EDIPTFT70-A">
</package>
<package name="BUCHSE2,5">
<description>Hohlstecker 2,5mm
Conrad #733980</description>
</package>
<package name="BUCHSE_EA">
</package>
<package name="KÜHLKÖRPERTO220">
</package>
<package name="LAUTSPRECHER_SPEZIAL">
</package>
<package name="PAD55/35">
</package>
<package name="SPULEN3A~10A_WÜRTH">
</package>
<package name="SPULEN3A~10A_PBO">
</package>
<package name="CR1216">
<description>Batteriehalter für CR1216
BAT-HLD-012-SMT-OTL
Hersteller: Linx Technologies MERLIN, OR 97532
Mouser 712-BAT-HLD-012-SMT 0,22 EUR
3/2013</description>
</package>
<package name="CR2016">
<description>Batteriehalter für CR2016
BAT-HLD-002-SMT-OTL
Hersteller: Linx Technologies MERLIN, OR 97532
Mouser 712-BAT-HLD-002-SMT 0,22 EUR
3/2013</description>
</package>
<package name="EA_DOGM204-A">
</package>
<package name="EA_DOGM240-6">
</package>
<package name="EA_DOGXL240-7">
</package>
<package name="CR2032">
</package>
<package name="SCHALTER-MINI">
<description>Schiebeschalter Mini 1xUM
Würth
WE02014072
500mA@12V</description>
</package>
<package name="EA_LED55X31">
</package>
<package name="EA_LED55X46">
</package>
<package name="EA_LED68X51">
</package>
<package name="EA_LED39X41">
</package>
<package name="EA_LED94X40">
</package>
<package name="EA_LED94X67">
</package>
<package name="EA_EDIPTFT57-A">
</package>
<package name="SOT23">
</package>
<package name="SMA">
</package>
<package name="1210">
</package>
<package name="SOD123">
</package>
<package name="EA_EPA20-A">
</package>
<package name="C_5MM_AND_1206">
</package>
<package name="R_10MM_AND_1206">
</package>
<package name="EA_OLEDS102-6">
</package>
<package name="EA_OLEDL128-6">
</package>
<package name="EA_OLEDM128-6">
</package>
<package name="EA_OLEDM204">
</package>
<package name="EA_DOGS164-A">
<description>&lt;b&gt;EA DOGS164-A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Textdisplay COG 4 Zeilen a 16 Zeichen inkl.Kontroller SSD1803A&lt;br&gt;
SPI und I2C Schnittstellen&lt;br&gt;
LED-Backlight EA LED40X33&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
<package name="EA_LED40X33">
<description>&lt;b&gt;EA LED40x33&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
LED-Backlight für EA-DOGS164-A&lt;br&gt;
Leuchtfeld 38x19mm&lt;br&gt;
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
http://www.lcd-module.de</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BP5020">
<pin name="VIN"/>
<pin name="VOUT"/>
<pin name="SENSE"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="HOHLSTECKER">
<pin name="3" direction="pwr"/>
<pin name="2" direction="pwr"/>
<pin name="1" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="SCHRAUBKLEMME">
<pin name="1" direction="pwr"/>
<pin name="2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ELKO">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LÖTBRÜCKE_1-2">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LÖTBRÜCKE_1-2-3">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="BUZZER">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TESTPUNKT">
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LÖTAUGE">
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="EA_EDIP_40_PINS">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="BAUD0" direction="in"/>
<pin name="BAUD1" direction="in"/>
<pin name="BAUD2" direction="in"/>
<pin name="ADR0" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="EN485" direction="out"/>
<pin name="DPOM" direction="in"/>
<pin name="ADR1" direction="in"/>
<pin name="ADR2" direction="in"/>
<pin name="BUZZ" direction="out"/>
<pin name="DPROT" direction="in"/>
<pin name="DNC" direction="out"/>
<pin name="WP" direction="in"/>
<pin name="TEST/SBUF"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AIN1" direction="in"/>
<pin name="AIN2" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="OUT6" direction="out"/>
<pin name="OUT7" direction="out"/>
<pin name="OUT8" direction="out"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGM162">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="R/!W!" direction="in"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="!CSB!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CAP1N" direction="pas"/>
<pin name="CAP1P" direction="pas"/>
<pin name="VIN" direction="pas"/>
<pin name="VOUT" direction="pas"/>
<pin name="PSB" direction="in"/>
<pin name="!RESET!" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="EA_LED55X31_MONO">
<description>ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
EA LED55x31-A&lt;br&gt;
EA LED55x31-B&lt;br&gt;
EA LED55x31-G&lt;br&gt;
EA LED55x31-R&lt;br&gt;
EA LED55x31-W</description>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_LED55X46_MONO">
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_68X51_MONO">
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_LED68X51_MONO">
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGM128-6">
<pin name="CAP3P"/>
<pin name="CAP1N"/>
<pin name="CAP1P"/>
<pin name="CAP2P"/>
<pin name="CAP2N"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="!CS1B!" direction="in"/>
<pin name="!RST!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="pas"/>
<pin name="V4" direction="pas"/>
<pin name="V3" direction="pas"/>
<pin name="V2" direction="pas"/>
<pin name="V1" direction="in"/>
<pin name="V0" direction="in"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGL128-6">
<pin name="CAP3P"/>
<pin name="CAP1N"/>
<pin name="CAP1P"/>
<pin name="CAP2P"/>
<pin name="CAP2N"/>
<pin name="SI"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="!CS1B!" direction="in"/>
<pin name="!RST!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDD2" direction="pwr"/>
<pin name="VOUT" direction="pas"/>
<pin name="V4" direction="pas"/>
<pin name="V3" direction="pas"/>
<pin name="V2" direction="pas"/>
<pin name="V1" direction="in"/>
<pin name="V0" direction="in"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
</symbol>
<symbol name="EA_LED39X41_MONO">
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGS102-6">
<pin name="VLCD" direction="pas"/>
<pin name="VB1-" direction="pas"/>
<pin name="VB0-" direction="pas"/>
<pin name="VB0+" direction="pas"/>
<pin name="VB1+" direction="pas"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="!CS0!" direction="in"/>
<pin name="!RST!" direction="in"/>
<pin name="VDD2/3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@1" direction="pwr"/>
<pin name="VSS@2" direction="pwr"/>
<pin name="CD" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="EA_EPA20-A">
<pin name="VDDIO" direction="pwr"/>
<pin name="VCI" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="BS1" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VGL" direction="pas"/>
<pin name="VGH" direction="pas"/>
<pin name="VSH" direction="pas"/>
<pin name="VSL" direction="pas"/>
<pin name="VCOM" direction="pas"/>
<pin name="!RES" direction="in"/>
<pin name="D/!C" direction="in"/>
<pin name="BUSY" direction="out"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="MOSI" direction="in"/>
<pin name="RESE" direction="pas"/>
<pin name="GDR" direction="pas"/>
<pin name="PREVHG" direction="pas"/>
<pin name="PREVGL" direction="pas"/>
<pin name="N.C." direction="nc"/>
<pin name="TSCL" direction="out"/>
<pin name="TSDA" direction="out"/>
<pin name="VPP" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGM240-6">
<pin name="VA0+" direction="pas"/>
<pin name="VA0-" direction="pas"/>
<pin name="VA1+" direction="pas"/>
<pin name="VA1-" direction="pas"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CD" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="!CS0!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="BM0" direction="in"/>
<pin name="D13" direction="in"/>
<pin name="!RST!" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VB0+" direction="pas"/>
<pin name="VB0-" direction="pas"/>
<pin name="VB1+" direction="pas"/>
<pin name="VB1-" direction="pas"/>
<pin name="VLCD" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGXL240-7">
<pin name="VA0+" direction="pas"/>
<pin name="VA0-" direction="pas"/>
<pin name="VA1+" direction="pas"/>
<pin name="VA1-" direction="pas"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="CD" direction="in"/>
<pin name="CS1" direction="in"/>
<pin name="!CS0!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="BM0" direction="in"/>
<pin name="D13" direction="in"/>
<pin name="!RST!" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VB0+" direction="pas"/>
<pin name="VB0-" direction="pas"/>
<pin name="VB1+" direction="pas"/>
<pin name="VB1-" direction="pas"/>
<pin name="VLCD" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_LED94X40_MONO">
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_LED94X67_MONO">
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_EDIP_40PINS_RS232">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="BAUD0" direction="in"/>
<pin name="BAUD1" direction="in"/>
<pin name="BAUD2" direction="in"/>
<pin name="ADR0" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="EN485" direction="out"/>
<pin name="DPOM" direction="in"/>
<pin name="ADR1" direction="in"/>
<pin name="ADR2" direction="in"/>
<pin name="BUZZ" direction="out"/>
<pin name="DPROT" direction="in"/>
<pin name="DNC" direction="out"/>
<pin name="WP" direction="in"/>
<pin name="TEST/SBUF"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AIN1" direction="in"/>
<pin name="AIN2" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="OUT6" direction="out"/>
<pin name="OUT7" direction="out"/>
<pin name="OUT8" direction="out"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="EA_EDIP_40PINS_SPI">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="BUZZ" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="SPIMO" direction="in"/>
<pin name="CPHA" direction="in"/>
<pin name="CPOL" direction="in"/>
<pin name="DORD" direction="in"/>
<pin name="DPOM" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="MISO" direction="out"/>
<pin name="MOSI" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="in"/>
<pin name="DPROT" direction="in"/>
<pin name="DNC" direction="nc"/>
<pin name="WP" direction="in"/>
<pin name="TEST/SBUF"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AIN1" direction="in"/>
<pin name="AIN2" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="OUT6" direction="out"/>
<pin name="OUT7" direction="out"/>
<pin name="OUT8" direction="out"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="EA_EDIP_40PINS_I2C">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="BA0" direction="in"/>
<pin name="BA1" direction="in"/>
<pin name="BA2" direction="in"/>
<pin name="SA0" direction="in"/>
<pin name="SA1" direction="in"/>
<pin name="SA2" direction="in"/>
<pin name="I2CMO" direction="in"/>
<pin name="DPOM" direction="in"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="BUZZ" direction="out"/>
<pin name="DPROT" direction="in"/>
<pin name="DNC" direction="nc"/>
<pin name="WP" direction="in"/>
<pin name="TEST/SBUF"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AIN1" direction="in"/>
<pin name="AIN2" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="OUT6" direction="out"/>
<pin name="OUT7" direction="out"/>
<pin name="OUT8" direction="out"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="EA_EDIP_48PINS_RS232">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="SND+" direction="pas"/>
<pin name="SND-" direction="pas"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="BAUD0" direction="in"/>
<pin name="BAUD1" direction="in"/>
<pin name="BAUD2" direction="in"/>
<pin name="ADR0" direction="in"/>
<pin name="RXD" direction="in"/>
<pin name="TXD" direction="out"/>
<pin name="EN485" direction="out"/>
<pin name="DPOM" direction="in"/>
<pin name="ADR1" direction="in"/>
<pin name="ADR2" direction="in"/>
<pin name="BUZZ" direction="out"/>
<pin name="DPROT" direction="in"/>
<pin name="DNC" direction="out"/>
<pin name="WP" direction="in"/>
<pin name="TEST/SBUF"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AIN1" direction="in"/>
<pin name="AIN2" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="OUT6" direction="out"/>
<pin name="OUT7" direction="out"/>
<pin name="OUT8" direction="out"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="EA_EDIP_48PINS_SPI">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="SND+" direction="pas"/>
<pin name="SND-" direction="pas"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="SS" direction="in"/>
<pin name="MOSI" direction="in"/>
<pin name="MISO" direction="out"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="DORD" direction="in"/>
<pin name="SPIMOD" direction="in"/>
<pin name="NC@9" direction="nc"/>
<pin name="DPOM" direction="in"/>
<pin name="CPOL" direction="in"/>
<pin name="CPHA" direction="in"/>
<pin name="BUZZ" direction="out"/>
<pin name="DPROT" direction="in"/>
<pin name="DNC" direction="out"/>
<pin name="WP" direction="in"/>
<pin name="TEST/SBUF"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AIN1" direction="in"/>
<pin name="AIN2" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="OUT6" direction="out"/>
<pin name="OUT7" direction="out"/>
<pin name="OUT8" direction="out"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="EA_EDIP_48PINS_I2C">
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@1" direction="pwr"/>
<pin name="SND+" direction="pas"/>
<pin name="SND-" direction="pas"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="BA0" direction="in"/>
<pin name="BA1" direction="in"/>
<pin name="SA0" direction="in"/>
<pin name="SA1" direction="in"/>
<pin name="SA2" direction="in"/>
<pin name="BA2" direction="in"/>
<pin name="I2CMOD" direction="in"/>
<pin name="DPOM" direction="in"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="BUZZ" direction="out"/>
<pin name="DPROT" direction="in"/>
<pin name="DNC" direction="out"/>
<pin name="WP" direction="in"/>
<pin name="TEST/SBUF"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD@2" direction="pwr"/>
<pin name="AIN1" direction="in"/>
<pin name="AIN2" direction="in"/>
<pin name="OUT1" direction="out"/>
<pin name="OUT2" direction="out"/>
<pin name="OUT3" direction="out"/>
<pin name="OUT4" direction="out"/>
<pin name="OUT5" direction="out"/>
<pin name="OUT6" direction="out"/>
<pin name="OUT7" direction="out"/>
<pin name="OUT8" direction="out"/>
<pin name="IN1" direction="in"/>
<pin name="IN2" direction="in"/>
<pin name="IN3" direction="in"/>
<pin name="IN4" direction="in"/>
<pin name="IN5" direction="in"/>
<pin name="IN6" direction="in"/>
<pin name="IN7" direction="in"/>
<pin name="IN8" direction="in"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="NC@4" direction="nc"/>
<pin name="NC@8" direction="nc"/>
<pin name="NC@7" direction="nc"/>
<pin name="NC@6" direction="nc"/>
<pin name="NC@5" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="PMOS">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DIODE_SHOTTKY">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="COIL">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NMOS">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CAPACITOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RESISITOR">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_OLEDL128-6">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="SDA(OUT)" direction="out"/>
<pin name="SI/SDA(IN)" direction="in"/>
<pin name="SCLK/SCL" direction="in"/>
<pin name="D/!C!" direction="in"/>
<pin name="!CS!" direction="in"/>
<pin name="!RES!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCOMH@1" direction="pas"/>
<pin name="VCOMH@2" direction="pas"/>
<pin name="IREF" direction="pas"/>
<pin name="BS0" direction="in"/>
<pin name="BS1" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EA_OLEDM128-6">
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@3" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@4" direction="pwr"/>
<pin name="SDA(OUT)" direction="out"/>
<pin name="SI/SDA(IN)" direction="in"/>
<pin name="SCLK/SCL" direction="in"/>
<pin name="D/!C!" direction="in"/>
<pin name="!CS!" direction="in"/>
<pin name="!RES!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="GND@4" direction="pwr"/>
<pin name="VCOMH@1" direction="pas"/>
<pin name="VCOMH@2" direction="pas"/>
<pin name="IREF" direction="pas"/>
<pin name="BS0" direction="in"/>
<pin name="BS1" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EA_OLEDS102-6">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="NC@1" direction="nc"/>
<pin name="NC@2" direction="nc"/>
<pin name="NC@3" direction="nc"/>
<pin name="SDA(OUT)" direction="out"/>
<pin name="SI/SDA(IN)" direction="in"/>
<pin name="SCLK/SCL" direction="in"/>
<pin name="D/!C!" direction="in"/>
<pin name="!CS!" direction="in"/>
<pin name="!RES!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="CAP2P" direction="pas"/>
<pin name="CAP1N" direction="pas"/>
<pin name="VCOMH" direction="pas"/>
<pin name="CAP1P" direction="pas"/>
<pin name="VBAT" direction="pwr"/>
<pin name="BS0" direction="in"/>
<pin name="BS1" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CAP2N" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_OLEDM204">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="MISO/SDA(OUT)" direction="out"/>
<pin name="MOSI/SDA(IN)" direction="in"/>
<pin name="CLK/SCL" direction="in"/>
<pin name="!CS!" direction="in"/>
<pin name="!RES!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="VLSS" direction="pwr"/>
<pin name="VCOMH" direction="pas"/>
<pin name="IREF" direction="pas"/>
<pin name="BS1" direction="in"/>
<pin name="REGVDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGM204-A">
<pin name="V0" direction="pas"/>
<pin name="V1" direction="pas"/>
<pin name="V2" direction="pas"/>
<pin name="V3" direction="pas"/>
<pin name="D0/SCLK/SCL"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="R/W" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="!RST!" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="V4" direction="pas"/>
<pin name="IM2" direction="in"/>
<pin name="IM1" direction="in"/>
<pin name="VOUT" direction="pas"/>
<pin name="D1/SID/SDA_IN"/>
<pin name="D2/SOD/SDA_OUT"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="C1-" direction="pas"/>
<pin name="C2-" direction="pas"/>
<pin name="C3-" direction="pas"/>
<pin name="A1+" direction="pas"/>
<pin name="A2+" direction="pas"/>
<pin name="A3+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EA_DOGS164-A">
<pin name="VOUT" direction="sup"/>
<pin name="IM1" direction="in"/>
<pin name="SA0" direction="in"/>
<pin name="SOD" direction="out"/>
<pin name="SCLK" direction="in"/>
<pin name="CS" direction="in"/>
<pin name="!RST!" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
<pin name="SID" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="EA_LED40X33">
<description>ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
EA LED40x33-A&lt;br&gt;
EA LED40x33-ERW</description>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="W10-2MM">
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BP5020">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BP5020"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BP5020">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SENSE" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AKS-2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHRAUBKLEMME"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AKS-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AKM-2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHRAUBKLEMME"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AKM-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C5-8,5" prefix="C" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ELKO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C5-8,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LB_O">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LÖTBRÜCKE_1-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LB_BEST">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LB_W">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LÖTBRÜCKE_1-2-3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LB_W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUMMER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUZZER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SUMMER-E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PAD5/26">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TESTPUNKT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PAD5/26">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PAD6/32">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TESTPUNKT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PAD6/32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PAD55/35">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TESTPUNKT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PAD55/35">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PAD7/3">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TESTPUNKT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PAD7/3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LÖTAUGE-0,8MM">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LÖTAUGE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PAD_0,8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LÖTAUGE_LONG-1,0MM">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LÖTAUGE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PAD_LONG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_EDIPTFT43-A_RS232" prefix="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_EDIP_40_PINS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_EDIP240-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADR0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BAUD0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BAUD1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BAUD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BUZZ" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DPOM" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DPROT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="EN485" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST/SBUF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGM162" prefix="LCD">
<description>ELECTRONIC ASSEMBYL GmbH
EA DOGM162-A
EA DOGM081-A
EA DOGM163-A</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGM162"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CSB!" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET!" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PSB" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="R/!W!" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_LED55X31_MONO" prefix="LED">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_LED55X31_MONO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_LED55X31">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_LED55X46_MONO" prefix="LED">
<description>ELECRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
EA LED55x46-A&lt;br&gt;
EA LED55x46-B&lt;br&gt;
EA LED55x46-G&lt;br&gt;
EA LED55x46-R&lt;br&gt;
EA LED55x46-W&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_LED55X46_MONO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_LED55X46">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_LED68X51_MONO" prefix="LED">
<description>ELECRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
EA LED68x51-A&lt;br&gt;
EA LED68x51-B&lt;br&gt;
EA LED68x51-G&lt;br&gt;
EA LED68x51-R&lt;br&gt;
EA LED68x51-W&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_LED68X51_MONO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_LED68X51">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGM128-6" prefix="LCD">
<description>ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
EA DOGM128B-6&lt;br&gt;
EA DOGM128E-6&lt;br&gt;
EA DOGM128L-6&lt;br&gt;
EA DOGM128S-6&lt;br&gt;
EA DOGM128W-6&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGM128-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGM128-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1B!" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP3P" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGL128-6" prefix="LCD">
<description>ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;br&gt;
EA DOGL128B-6&lt;br&gt;
EA DOGL128E-6&lt;br&gt;
EA DOGL128L-6&lt;br&gt;
EA DOGL128W-6&lt;br&gt;
EA DOGL128S-6&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGL128-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGL128-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1B!" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP3P" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_LED39X41_MONO" prefix="LED">
<description>&lt;b&gt;Manufacturer: ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EA LED39x41-A&lt;br&gt;
EA LED39x41-W&lt;br&gt;
EA LED39x41-GR</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_LED39X41_MONO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_LED39X41">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGS102-6">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGS102-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGS102-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0!" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2/3" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS@2" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_EPA20-A" prefix="LCD" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_EPA20-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_EPA20-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="!RES" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="BS1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BUSY" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="D/!C" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GDR" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="N.C." pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PREVGL" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PREVHG" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RESE" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TSCL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TSDA" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCI" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VGH" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VGL" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VSH" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSL" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="EAEPA20-A" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGM240-6" prefix="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGM240-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGM240-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0!" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="BM0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0+" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0-" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1+" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1-" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGXL240-7" prefix="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGXL240-7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGXL240-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS0!" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="BM0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="CD" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="CS1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0+" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VA0-" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1+" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VA1-" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0+" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VB0-" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1+" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VB1-" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="VLCD" pad="29"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_LED94X40_MONO" prefix="LED">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_LED94X40_MONO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_LED94X40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_LED94X67_MONO" prefix="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_LED94X67_MONO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_LED94X67">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_EDIPTFT43-A_SPI" prefix="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_EDIP_40PINS_SPI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DIP240-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BUZZ" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CPHA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CPOL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DORD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DPOM" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DPROT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SPIMO" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST/SBUF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_EDIPTFT43-A_I2C" prefix="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_EDIP_40PINS_I2C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DIP240-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BA0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BA1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BA2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BUZZ" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DPOM" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DPROT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CMO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT7" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SA0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SA1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SA2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST/SBUF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_EDIPTFT57-A_I2C" prefix="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_EDIP_48PINS_I2C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_EDIPTFT57-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="BA0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BA1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BA2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="BUZZ" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DPOM" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DPROT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="I2CMOD" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT8" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SA0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SA1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SA2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SND+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SND-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST/SBUF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_EDIPTFT57-A_SPI" prefix="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_EDIP_48PINS_SPI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_EDIPTFT57-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="BUZZ" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CPHA" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CPOL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DORD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DPOM" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DPROT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@9" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT8" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SND+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SND-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SPIMOD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST/SBUF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_EDIPTFT57-A_RS232" prefix="LCD">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_EDIP_48PINS_RS232"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_EDIPTFT57-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADR0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="ADR2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN1" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="AIN2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="BAUD0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="BAUD1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="BAUD2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BUZZ" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="DNC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="DPOM" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DPROT" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="EN485" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="IN1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="IN2" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="IN3" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="IN4" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="IN5" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="IN6" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="IN7" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="IN8" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@4" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@5" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@6" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@7" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="NC@8" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT1" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT3" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT5" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT6" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT7" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT8" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SND+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SND-" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST/SBUF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD@2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="WP" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI1304" prefix="T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NMOS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="DRAIN"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="GATE"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="SOURCE"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MBR0530" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DIODE_SHOTTKY"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOD123">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="22UH" prefix="L">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="COIL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R_10MM_AND_1206" prefix="R">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESISITOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="R_10MM_AND_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C5MM_AND_1206" prefix="C">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CAPACITOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C_5MM_AND_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_OLEDL128-6" prefix="DISPLAY" uservalue="yes">
<description>ELECTRONIC ASSEMBLY&lt;br&gt;
EA OLEDL128-6LGA&lt;br&gt;
EA OLEDL128-6LWA&lt;br&gt;
EA OLEDL128-6GGA&lt;br&gt;
EA OLEDL128-6NGA&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_OLEDL128-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_OLEDL128-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS!" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!RES!" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="BS0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="BS1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D/!C!" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK/SCL" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA(OUT)" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/SDA(IN)" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@4" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOMH@1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOMH@2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_OLEDM128-6" prefix="DISPLAY">
<description>ELECTRONIC ASSEMBLY&lt;br&gt;
EA OLEDM128-6LGA&lt;br&gt;
EA OLEDM128-6LWA&lt;br&gt;
EA OLEDM128-6GGA&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_OLEDM128-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_OLEDM128-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS!" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="!RES!" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="BS0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="BS1" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="D/!C!" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK/SCL" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA(OUT)" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/SDA(IN)" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@4" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOMH@1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOMH@2" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_OLEDS102-6" prefix="DISPLAY">
<description>ELECTRONIC ASSEMBLY&lt;br&gt;
EA OLEDS102-LGA&lt;br&gt;
EA OLEDS102-LWA&lt;br&gt;
EA OLEDS102-GGA&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_OLEDS102-6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_OLEDS102-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS!" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="!RES!" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="BS0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="BS1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1N" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP1P" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2N" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CAP2P" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="D/!C!" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK/SCL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA(OUT)" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SI/SDA(IN)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOMH" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_OLEDM204" prefix="DISPLAY">
<description>ELECTRONIC ASSEMBLY&lt;br&gt;
EA OLEDM204-LGA&lt;br&gt;
EA OLEDM204-LWA&lt;br&gt;
EA OLEDM204-GGA&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_OLEDM204"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_OLEDM204">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS!" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="!RES!" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BS1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK/SCL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO/SDA(OUT)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI/SDA(IN)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="REGVDD" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOMH" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VLSS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGM204-A" prefix="LCD">
<description>&lt;b&gt;ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EA DOGM204B-A&lt;br&gt;
EA DOGM204N-A&lt;br&gt;
EA DOGM204S-A&lt;br&gt;
EA DOGM204W-A&lt;br&gt;
Suitable backlight: EA LED66x40-xxx</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGM204-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGM204-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="A1+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3+" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C1-" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="C2-" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="C3-" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/SCLK/SCL" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/SID/SDA_IN" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/SOD/SDA_OUT" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IM1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IM2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="V0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="V1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="V2" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="V3" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="V4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_DOGS164-A">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_DOGS164-A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_DOGS164-A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST!" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="IM1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SA0" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SID" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SOD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EA_LED40X33">
<description>see application sheet for limiting resistors to protect LEDs</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EA_LED40X33"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EA_LED40X33">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
